Metallbau für

Tür- und Fenstersysteme

Brandschutzglaselemente

In T-30/ F-30 und F90

Rauchschutztüren

nach DIN 18095

Ausführung

In Stahl und Aluminium

Profile von Schüco, Jansen u. Forster

Inbetriebnahme – Wartung

Von Feststellanlagen

**Übereinstimmungserklärung**

**Bewegliche, selbstschließende Brandschutzverglasung**

**„Schüco AWS 70 FR 30“ Typ M**

**Der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13**

**Firma:** Metallbau Arzmiller

Pettenkoferstr.7

85276 Pfaffenhofen

**Bauvorhaben: Autohaus Christl und Schowalter**

**Filchnerstr. 86-88**

**81476 München**

**Zeitraum des Einbaus des**

**Feuerabschlusses/ der Feuerabschlüsse: Oktober / November 2017**

**Hiermit wird bestätigt, dass**

* Die Brandschutzverglasung(en) der **Feuerwiderstandsklasse** **F30** hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen **Zulassung Nr.: Z-19.14-1898** des Deutschen Instituts für Bautechnik hergestellt, eingebaut sowie gekennzeichnet wurden und
* Die für die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte (z.B. Rahmen, Scheiben) den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen und erforderlich gekennzeichnet waren. Dies betrifft auch die Teile des Zulassungsgegenstandes, für die Zulassung ggf. hinterlegte Festlegungen enthält.

Pfaffenhofen, 20.11.2017

**……………………………… ……..…………………………….**

(Ort Datum) (Firma/Unterschrift)